這２０２０＝０５０１　要裝１２０Ｇ　固態硬碟——不想裝太大

建議流程灌系統＞Windows更新＞更新到最新＞改時間＞安裝VSD用戶端程式＞重開機＞時間改回自動＞上傳系統＞上傳完成＞測試開映像檔。

切記🡪安裝win10時，必須把win10保留磁區溶合——＞否則重來

<https://influrry.tw/delete-system-reserved-volume/>

1.確認上傳母機與伺服器位於「同一個虛擬網路段」

2.在用戶端將系統時間調整至2018/04月(含)前的時間

3.安裝管理系統Client端程式，安裝完成後重開機並進入桌面

安裝完程式🡪即可改回原始時間

4.到伺服器端，開啟管理介面並登入

5.在左側的「虛擬磁碟」右鍵、新增虛擬磁碟，設置好您需要的，5-1.磁碟大小，5-2.磁碟路徑(需在基礎磁碟目錄的路徑之內)，5-3.磁碟名稱

（大小約６０—７０Ｇ小巧）F:\VSD\baseDisk\win10\_2020

6.在中間欄目，下拉見到admin帳號，在admin下新增到有簡單包。

(上傳時,只能保留一個簡單保)上傳後則無效)

7.創建好的虛擬磁碟，拖曳到中間欄目的Admin下的簡單包，拖曳完成後在簡單包右鍵，連線模式>(原來是還原)🡪改成直接更新模式

8.回到映像母機(上傳用戶端)，打開控制台，選擇顯示分類為大圖示，找到上傳工具

9.選擇掛載映像磁碟，輸入伺服端管理介面的

IP 192.168.1.10 port７０００不要改

帳號admin密碼 123456確認，聽見音效或是介面消失即為掛載成功

10.在左下角Windows開始，右鍵，選擇磁碟管理，找到掛載的映像，初始化選擇MBR，並以NTFS格式化。

11.在掛載工具選擇上傳系統，並確認 開始上傳動作。  
 上傳前🡪一定要**先將**本機的IP 設定好192.168.1.38

12.上傳到100%後，上傳母機（這次用８０４）關機。

並到伺服端，admin的簡單包，右鍵，連線模式>還原模式，輸入此次更新內容註解並確定。

13.將完成的映像拖曳到其他「同機型」的電腦—(必須先新增一個簡單包)，該電腦的系統選單的簡單包掛載，即可開機測試。

A電腦-該測試機（這次７０３）(非母機)->右鍵新增啟動選項2.再右鍵—新增磁碟機—簡單包

3.把虛擬磁碟之映像檔🡪拖到剛才的簡單包中—按右鍵—改為預設啟動選單

最後🡪要記得—本地模式快取🡪改為🡪未分區模式快取

新裝的硬碟🡪要磁碟管理🡪建立MBR分區🡪但不要格式化